**为休闲食品包装安装15立方的制氮机设备**



气体生成, 氮气, PSA 制氮机

苏州希特公司的制氮机一直在为食品行业提供氮气。在这个系统中是非常可靠和非常有成本效益的。它们被用于改性大气层包装、受控大气层储存、加气、加盖、装瓶等。

食品行业的日常业务充满了挑战，因为客户对质量的要求越来越高。自由氧是食品变质的主要罪魁祸首，为细菌生长提供了良好的基础。氮气在食品加工中的使用，对于冲洗和调节包装中的空气并向包装中注入氮气是非常完美的。这有助于保护里面的精致食品，增加食品的保质期。

氮气作为一种惰性气体在食品包装行业中的应用正在不断增加，因为人们正在观察用氮气包装食品的好处。

在食品包装过程中冲洗氮气可以增加其保质期，因为它可以消耗氧气并抑制细菌生长，使食品长期保持新鲜和脆嫩。

该客户安装的希特氮气设备规格如下：-

|  |  |
| --- | --- |
| 模型 | 容量 立方 |
| GAZ-MS-65 | 15 立方 |
| 氮纯度 | 99.5% |
| 压力 | 5 Bar |